{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"merged":[[1,0,1,8],[4,1,8,1],[4,8,24,8],[10,1,12,1],[13,1,14,1],[15,1,17,1],[19,1,21,1],[22,1,24,1],[25,1,26,1],[26,8,27,8],[28,1,29,1],[28,8,29,8],[30,1,33,1],[30,8,39,8],[34,1,37,1],[38,1,39,1]]}
[]
["南平市第二医院过滤器更换清单"]
[]
["序号","产品名称","规格","单次更换数量","单位","年更换次数","单价","金额","更换位置"]
[1,"F8中效玻纤袋式过滤器","287*592*550*4P",5,"台",2,null,null,"外科楼层流过滤器更换"]
[2,null,"490*592*550*8P",2,"台",2]
[3,null,"592*287*550*8P",7,"台",2]
[4,null,"592*490*550*8P",22,"台",2]
[5,null,"592*592*550*8P",10,"台",2]
[6,"初效袋式过滤器","592*490*350*6P",8,"台",6]
[7,"龙骨架初效过滤器","592*590*96",4,"台",6]
[8,null,"592*490*96",2,"台",6]
[9,null,"592*287*96",7,"台",6]
[10,"塑胶框亚高效过滤器","287*592*292*4V",6,"台",1]
[11,null,"490*592*292*4V",2,"台",1]
[12,"塑胶框亚高效过滤器","592*287*292*4V",6,"台",1]
[13,null,"592*490*292*4V",22,"台",1]
[14,null,"592*592*292*4V",10,"台",1]
[15,"镀锌框高效过滤器","610*290*292*5V",13,"台",1]
[16,"有隔板高效过滤器","320*320*200",15,"台",1]
[17,null,"484*484*200",11,"台",1]
[18,null,"484*725*200",9,"台",1]
[19,"无隔板高效过滤器","610*848*80",4,"台",1]
[20,null,"762*305*80",12,"台",1]
[21,null,"762*610*80",12,"台",1]
[22,"板式初效过滤器","845*392*96-G4",3,"台",6,null,null,"网络中心过滤器更换"]
[23,null,"270*260*25-G4",14,"台",4,null,null,"重症监护室及五官科清创手术间，\n治疗室、换药室壁挂式消毒机过滤器更换"]
[24,"蜂窝活性碳过滤器　","525*160*21",8,"台",2]
[25,"尼龙网过滤器","1110*320*5",30,"台",2,null,null,"外科楼手术室出风口过滤器更换"]
[26,null,"820*320*5",30,"台",2]
[27,"板式初效过滤器","595*595*46",2,"台",6,null,null,"PCR与负压隔离病房过滤器更换"]
[28,null,"490*595*46",2,"台",6]
[29,null,"290*595*46",2,"台",6]
[30,null,"290*490*46",2,"台",6]
[31,"F8中效玻纤袋式过滤器","595*595*381-8P",2,"台",2]
[32,null,"490*595*381-5P",2,"台",2]
[33,null,"290*595*381-4P",2,"台",2]
[34,null,"290*490*381-4P",2,"台",2]
[35,"塑胶框亚高效过滤器","592*592*292-4V-H11",2,"台",1]
[36,null,"290*490*292-2V-H11",1,"台",1]