{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[14,0,14,6],[15,0,15,6],[16,0,16,6]]}
["急诊科订制柜子。规格参数"]
["序号","名称","参考图片","规格参数","数量"]
[1,"医生值班室1",null,"2.38*2.4*60选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)下门层板内结构，独门独锁，上层独立空间.工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[2,"医生值班室2",null,"2.38*2.4*60选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)下门层板内结构，独门独锁，上层独立空间.工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[3,"护士值班室",null,"2.38*2.4米60选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)上下层独立空间.工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[4,"会议室",null,"2.38*2.4*60*35选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)下层独立空间.层板内结构，工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[5,"会议室",null,"3.8米*1.6米面材：饰面选用胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防蛀防腐处理。基材：采用优质实木，经过防虫，烘干，防潮，防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准","1张加14张椅"]
[null,"会议室",null,"1.2*40面材：饰面选用胡桃木皮，纹理清晰，无节疤。木皮厚度≥0.6mm，经过防虫防蛀防腐处理。基材：采用优质实木，经过防虫，烘干，防潮，防腐等处理，各项技术指标均达到国际标准。"]
[6,"清创室",null,"3.15*60*90*35选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)台面使用瓷砖面板，不吸色.工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[7,"清创室",null,"3.15*60*76选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)下层独立空间.层板内结构，工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[8,"清创室",null,"3.32*2.4*60*35选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)台面使用瓷砖面板，不吸色.下层.层板内结构，工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[9,"治疗室",null,"3.69*2.4*60*35选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)下层.层板内结构，治疗室台面使用瓷砖面板，不吸色.水糟要做最大化，高度要深，水池和治疗台要有隔离板.工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[10,"治疗室",null,"1600*500*850选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)台面使用瓷砖面板，不吸色.下层.层板内结构，工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[11,"治疗室",null,"1800*1250*550*760选用实木18厘多层力学板制作，基材为芯层胶合板，表层为浸渍胶膜纸饰面薄型密度板，全柜板块选用厚度为18mm板材.甲醛释放量符合CB/T 39600-2021所规定的ENF级要求。（要提供厂方的检测报告为依据.)电脑台1.8*1.25*0.55米，下柜做1.55米，右边悬空25公分.下面左边电脑健盘中间抽屉，右边空格放垃圾桶，柜体1.55米，下层.层板内结构，工艺精细.优质五金配件，五金配件均选用国产名牌，按业主制定颜色。","1个"]
[]
["                             年     月    日"]