{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["台柜清单"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"台柜清单","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,1],[1,2,1,7],[1,8,1,10],[2,0,2,1],[2,2,2,7],[2,8,2,10],[3,2,3,4],[5,0,5,1],[5,2,5,4],[5,5,5,9],[7,0,7,1],[7,2,7,4],[7,5,7,9],[9,2,9,4],[11,0,11,1],[11,2,11,4],[11,5,11,9],[16,2,16,4],[17,0,17,1],[17,2,17,4],[17,5,17,9],[22,2,22,4],[23,0,23,1],[23,2,23,4],[23,5,23,9],[27,2,27,4],[31,0,31,1],[31,2,31,4],[31,5,31,9],[35,2,35,4],[39,0,39,1],[39,2,39,4],[39,5,39,9],[45,0,45,1],[45,2,45,4],[45,5,45,9],[48,0,48,1],[48,2,48,7],[48,8,48,9],[49,0,49,1],[49,2,49,7],[49,8,49,9],[50,0,50,1],[50,2,50,7],[50,8,50,9],[51,0,51,1],[51,2,51,7],[51,8,51,9],[52,0,52,10],[53,0,53,6],[53,7,53,16],[53,17,53,27],[53,28,53,38],[53,39,53,49],[53,50,53,60],[53,61,53,71],[53,72,53,82],[53,83,53,93],[53,94,53,104],[53,105,53,115],[53,116,53,126],[53,127,53,137],[53,138,53,148],[53,149,53,159],[53,160,53,170],[53,171,53,181],[53,182,53,192],[53,193,53,203],[53,204,53,214],[53,215,53,225],[53,226,53,236],[53,237,53,247],[53,248,53,258],[53,259,53,269],[53,270,53,280],[53,281,53,291],[53,292,53,302],[53,303,53,313],[53,314,53,324],[53,325,53,335],[53,336,53,346],[53,347,53,357],[53,358,53,368],[53,369,53,379],[53,380,53,390],[53,391,53,401],[53,402,53,412],[53,413,53,423],[53,424,53,434],[53,435,53,445],[53,446,53,456],[53,457,53,467],[53,468,53,478],[53,479,53,489],[53,490,53,500],[53,501,53,511],[53,512,53,522],[53,523,53,533],[53,534,53,544],[53,545,53,555],[53,556,53,566],[53,567,53,577],[53,578,53,588],[53,589,53,599],[53,600,53,610],[53,611,53,621],[53,622,53,632],[53,633,53,643],[53,644,53,654],[53,655,53,665],[53,666,53,676],[53,677,53,687],[53,688,53,698],[53,699,53,709],[53,710,53,720],[53,721,53,731],[53,732,53,742],[53,743,53,753],[53,754,53,764],[53,765,53,775],[53,776,53,786],[53,787,53,797],[53,798,53,808],[53,809,53,819],[53,820,53,830],[53,831,53,841],[53,842,53,852],[53,853,53,863],[53,864,53,874],[53,875,53,885],[53,886,53,896],[53,897,53,907],[53,908,53,918],[53,919,53,929],[53,930,53,940],[53,941,53,951],[53,952,53,962],[53,963,53,973],[53,974,53,984],[53,985,53,995],[53,996,53,1006],[53,1007,53,1017],[53,1018,53,1028],[53,1029,53,1039],[53,1040,53,1050],[53,1051,53,1061],[53,1062,53,1072],[53,1073,53,1083],[53,1084,53,1094],[53,1095,53,1105],[53,1106,53,1116],[53,1117,53,1127],[53,1128,53,1138],[53,1139,53,1149],[53,1150,53,1160],[53,1161,53,1171],[53,1172,53,1182],[53,1183,53,1193],[53,1194,53,1204],[53,1205,53,1215],[53,1216,53,1226],[53,1227,53,1237],[53,1238,53,1248],[53,1249,53,1259],[53,1260,53,1270],[53,1271,53,1281],[53,1282,53,1292],[53,1293,53,1303],[53,1304,53,1314],[53,1315,53,1325],[53,1326,53,1336],[53,1337,53,1347],[53,1348,53,1358],[53,1359,53,1369],[53,1370,53,1380],[53,1381,53,1391],[53,1392,53,1402],[53,1403,53,1413],[53,1414,53,1424],[53,1425,53,1435],[53,1436,53,1446],[53,1447,53,1457],[53,1458,53,1468],[53,1469,53,1479],[53,1480,53,1490],[53,1491,53,1501],[53,1502,53,1512],[53,1513,53,1523],[53,1524,53,1534],[53,1535,53,1545],[53,1546,53,1556],[53,1557,53,1567],[53,1568,53,1578],[53,1579,53,1589],[53,1590,53,1600],[53,1601,53,1611],[53,1612,53,1622],[53,1623,53,1633],[53,1634,53,1644],[53,1645,53,1655],[53,1656,53,1666],[53,1667,53,1677],[53,1678,53,1688],[53,1689,53,1699],[53,1700,53,1710],[53,1711,53,1721],[53,1722,53,1732],[53,1733,53,1743],[53,1744,53,1754],[53,1755,53,1765],[53,1766,53,1776],[53,1777,53,1787],[53,1788,53,1798],[53,1799,53,1809],[53,1810,53,1820],[53,1821,53,1831],[53,1832,53,1842],[53,1843,53,1853],[53,1854,53,1864],[53,1865,53,1875],[53,1876,53,1886],[53,1887,53,1897],[53,1898,53,1908],[53,1909,53,1919],[53,1920,53,1930],[53,1931,53,1941],[53,1942,53,1952],[53,1953,53,1963],[53,1964,53,1974],[53,1975,53,1985],[53,1986,53,1996],[53,1997,53,2007],[53,2008,53,2018],[53,2019,53,2029],[53,2030,53,2040],[53,2041,53,2051],[53,2052,53,2062],[53,2063,53,2073],[53,2074,53,2084],[53,2085,53,2095],[53,2096,53,2106],[53,2107,53,2117],[53,2118,53,2128],[53,2129,53,2139],[53,2140,53,2150],[53,2151,53,2161],[53,2162,53,2172],[53,2173,53,2183],[53,2184,53,2194],[53,2195,53,2205],[53,2206,53,2216],[53,2217,53,2227],[53,2228,53,2238],[53,2239,53,2249],[53,2250,53,2260],[53,2261,53,2271],[53,2272,53,2282],[53,2283,53,2293],[53,2294,53,2304],[53,2305,53,2315],[53,2316,53,2326],[53,2327,53,2337],[53,2338,53,2348],[53,2349,53,2359],[53,2360,53,2370],[53,2371,53,2381],[53,2382,53,2392],[53,2393,53,2403],[53,2404,53,2414],[53,2415,53,2425],[53,2426,53,2436],[53,2437,53,2447],[53,2448,53,2458],[53,2459,53,2469],[53,2470,53,2480],[53,2481,53,2491],[53,2492,53,2502],[53,2503,53,2513],[53,2514,53,2524],[53,2525,53,2535],[53,2536,53,2546],[53,2547,53,2557],[53,2558,53,2568],[53,2569,53,2579],[53,2580,53,2590],[53,2591,53,2601],[53,2602,53,2612],[53,2613,53,2623],[53,2624,53,2634],[53,2635,53,2645],[53,2646,53,2656],[53,2657,53,2667],[53,2668,53,2678],[53,2679,53,2689],[53,2690,53,2700],[53,2701,53,2711],[53,2712,53,2722],[53,2723,53,2733],[53,2734,53,2744],[53,2745,53,2755],[53,2756,53,2766],[53,2767,53,2777],[53,2778,53,2788],[53,2789,53,2799],[53,2800,53,2810],[53,2811,53,2821],[53,2822,53,2832],[53,2833,53,2843],[53,2844,53,2854],[53,2855,53,2865],[53,2866,53,2876],[53,2877,53,2887],[53,2888,53,2898],[53,2899,53,2909],[53,2910,53,2920],[53,2921,53,2931],[53,2932,53,2942],[53,2943,53,2953],[53,2954,53,2964],[53,2965,53,2975],[53,2976,53,2986],[53,2987,53,2997],[53,2998,53,3008],[53,3009,53,3019],[53,3020,53,3030],[53,3031,53,3041],[53,3042,53,3052],[53,3053,53,3063],[53,3064,53,3074],[53,3075,53,3085],[53,3086,53,3096],[53,3097,53,3107],[53,3108,53,3118],[53,3119,53,3129],[53,3130,53,3140],[53,3141,53,3151],[53,3152,53,3162],[53,3163,53,3173],[53,3174,53,3184],[53,3185,53,3195],[53,3196,53,3206],[53,3207,53,3217],[53,3218,53,3228],[53,3229,53,3239],[53,3240,53,3250],[53,3251,53,3261],[53,3262,53,3272],[53,3273,53,3283],[53,3284,53,3294],[53,3295,53,3305],[53,3306,53,3316],[53,3317,53,3327],[53,3328,53,3338],[53,3339,53,3349],[53,3350,53,3360],[53,3361,53,3371],[53,3372,53,3382],[53,3383,53,3393],[53,3394,53,3404],[53,3405,53,3415],[53,3416,53,3426],[53,3427,53,3437],[53,3438,53,3448],[53,3449,53,3459],[53,3460,53,3470],[53,3471,53,3481],[53,3482,53,3492],[53,3493,53,3503],[53,3504,53,3514],[53,3515,53,3525],[53,3526,53,3536],[53,3537,53,3547],[53,3548,53,3558],[53,3559,53,3569],[53,3570,53,3580],[53,3581,53,3591],[53,3592,53,3602],[53,3603,53,3613],[53,3614,53,3624],[53,3625,53,3635],[53,3636,53,3646],[53,3647,53,3657],[53,3658,53,3668],[53,3669,53,3679],[53,3680,53,3690],[53,3691,53,3701],[53,3702,53,3712],[53,3713,53,3723],[53,3724,53,3734],[53,3735,53,3745],[53,3746,53,3756],[53,3757,53,3767],[53,3768,53,3778],[53,3779,53,3789],[53,3790,53,3800],[53,3801,53,3811],[53,3812,53,3822],[53,3823,53,3833],[53,3834,53,3844],[53,3845,53,3855],[53,3856,53,3866],[53,3867,53,3877],[53,3878,53,3888],[53,3889,53,3899],[53,3900,53,3910],[53,3911,53,3921],[53,3922,53,3932],[53,3933,53,3943],[53,3944,53,3954],[53,3955,53,3965],[53,3966,53,3976],[53,3977,53,3987],[53,3988,53,3998],[53,3999,53,4009],[53,4010,53,4020],[53,4021,53,4031],[53,4032,53,4042],[53,4043,53,4053],[53,4054,53,4064],[53,4065,53,4075],[53,4076,53,4086],[53,4087,53,4097],[53,4098,53,4108],[53,4109,53,4119],[53,4120,53,4130],[53,4131,53,4141],[53,4142,53,4152],[53,4153,53,4163],[53,4164,53,4174],[53,4175,53,4185],[53,4186,53,4196],[53,4197,53,4207],[53,4208,53,4218],[53,4219,53,4229],[53,4230,53,4240],[53,4241,53,4251],[53,4252,53,4262],[53,4263,53,4273],[53,4274,53,4284],[53,4285,53,4295],[53,4296,53,4306],[53,4307,53,4317],[53,4318,53,4328],[53,4329,53,4339],[53,4340,53,4350],[53,4351,53,4361],[53,4362,53,4372],[53,4373,53,4383],[53,4384,53,4394],[53,4395,53,4405],[53,4406,53,4416],[53,4417,53,4427],[53,4428,53,4438],[53,4439,53,4449],[53,4450,53,4460],[53,4461,53,4471],[53,4472,53,4482],[53,4483,53,4493],[53,4494,53,4504],[53,4505,53,4515],[53,4516,53,4526],[53,4527,53,4537],[53,4538,53,4548],[53,4549,53,4559],[53,4560,53,4570],[53,4571,53,4581],[53,4582,53,4592],[53,4593,53,4603],[53,4604,53,4614],[53,4615,53,4625],[53,4626,53,4636],[53,4637,53,4647],[53,4648,53,4658],[53,4659,53,4669],[53,4670,53,4680],[53,4681,53,4691],[53,4692,53,4702],[53,4703,53,4713],[53,4714,53,4724],[53,4725,53,4735],[53,4736,53,4746],[53,4747,53,4757],[53,4758,53,4768],[53,4769,53,4779],[53,4780,53,4790],[53,4791,53,4801],[53,4802,53,4812],[53,4813,53,4823],[53,4824,53,4834],[53,4835,53,4845],[53,4846,53,4856],[53,4857,53,4867],[53,4868,53,4878],[53,4879,53,4889],[53,4890,53,4900],[53,4901,53,4911],[53,4912,53,4922],[53,4923,53,4933],[53,4934,53,4944],[53,4945,53,4955],[53,4956,53,4966],[53,4967,53,4977],[53,4978,53,4988],[53,4989,53,4999],[53,5000,53,5010],[53,5011,53,5021],[53,5022,53,5032],[53,5033,53,5043],[53,5044,53,5054],[53,5055,53,5065],[53,5066,53,5076],[53,5077,53,5087],[53,5088,53,5098],[53,5099,53,5109],[53,5110,53,5120],[53,5121,53,5131],[53,5132,53,5142],[53,5143,53,5153],[53,5154,53,5164],[53,5165,53,5175],[53,5176,53,5186],[53,5187,53,5197],[53,5198,53,5208],[53,5209,53,5219],[53,5220,53,5230],[53,5231,53,5241],[53,5242,53,5252],[53,5253,53,5263],[53,5264,53,5274],[53,5275,53,5285],[53,5286,53,5296],[53,5297,53,5307],[53,5308,53,5318],[53,5319,53,5329],[53,5330,53,5340],[53,5341,53,5351],[53,5352,53,5362],[53,5363,53,5373],[53,5374,53,5384],[53,5385,53,5395],[53,5396,53,5406],[53,5407,53,5417],[53,5418,53,5428],[53,5429,53,5439],[53,5440,53,5450],[53,5451,53,5461],[53,5462,53,5472],[53,5473,53,5483],[53,5484,53,5494],[53,5495,53,5505],[53,5506,53,5516],[53,5517,53,5527],[53,5528,53,5538],[53,5539,53,5549],[53,5550,53,5560],[53,5561,53,5571],[53,5572,53,5582],[53,5583,53,5593],[53,5594,53,5604],[53,5605,53,5615],[53,5616,53,5626],[53,5627,53,5637],[53,5638,53,5648],[53,5649,53,5659],[53,5660,53,5670],[53,5671,53,5681],[53,5682,53,5692],[53,5693,53,5703],[53,5704,53,5714],[53,5715,53,5725],[53,5726,53,5736],[53,5737,53,5747],[53,5748,53,5758],[53,5759,53,5769],[53,5770,53,5780],[53,5781,53,5791],[53,5792,53,5802],[53,5803,53,5813],[53,5814,53,5824],[53,5825,53,5835],[53,5836,53,5846],[53,5847,53,5857],[53,5858,53,5868],[53,5869,53,5879],[53,5880,53,5890],[53,5891,53,5901],[53,5902,53,5912],[53,5913,53,5923],[53,5924,53,5934],[53,5935,53,5945],[53,5946,53,5956],[53,5957,53,5967],[53,5968,53,5978],[53,5979,53,5989],[53,5990,53,6000],[53,6001,53,6011],[53,6012,53,6022],[53,6023,53,6033],[53,6034,53,6044],[53,6045,53,6055],[53,6056,53,6066],[53,6067,53,6077],[53,6078,53,6088],[53,6089,53,6099],[53,6100,53,6110],[53,6111,53,6121],[53,6122,53,6132],[53,6133,53,6143],[53,6144,53,6154],[53,6155,53,6165],[53,6166,53,6176],[53,6177,53,6187],[53,6188,53,6198],[53,6199,53,6209],[53,6210,53,6220],[53,6221,53,6231],[53,6232,53,6242],[53,6243,53,6253],[53,6254,53,6264],[53,6265,53,6275],[53,6276,53,6286],[53,6287,53,6297],[53,6298,53,6308],[53,6309,53,6319],[53,6320,53,6330],[53,6331,53,6341],[53,6342,53,6352],[53,6353,53,6363],[53,6364,53,6374],[53,6375,53,6385],[53,6386,53,6396],[53,6397,53,6407],[53,6408,53,6418],[53,6419,53,6429],[53,6430,53,6440],[53,6441,53,6451],[53,6452,53,6462],[53,6463,53,6473],[53,6474,53,6484],[53,6485,53,6495],[53,6496,53,6506],[53,6507,53,6517],[53,6518,53,6528],[53,6529,53,6539],[53,6540,53,6550],[53,6551,53,6561],[53,6562,53,6572],[53,6573,53,6583],[53,6584,53,6594],[53,6595,53,6605],[53,6606,53,6616],[53,6617,53,6627],[53,6628,53,6638],[53,6639,53,6649],[53,6650,53,6660],[53,6661,53,6671],[53,6672,53,6682],[53,6683,53,6693],[53,6694,53,6704],[53,6705,53,6715],[53,6716,53,6726],[53,6727,53,6737],[53,6738,53,6748],[53,6749,53,6759],[53,6760,53,6770],[53,6771,53,6781],[53,6782,53,6792],[53,6793,53,6803],[53,6804,53,6814],[53,6815,53,6825],[53,6826,53,6836],[53,6837,53,6847],[53,6848,53,6858],[53,6859,53,6869],[53,6870,53,6880],[53,6881,53,6891],[53,6892,53,6902],[53,6903,53,6913],[53,6914,53,6924],[53,6925,53,6935],[53,6936,53,6946],[53,6947,53,6957],[53,6958,53,6968],[53,6969,53,6979],[53,6980,53,6990],[53,6991,53,7001],[53,7002,53,7012],[53,7013,53,7023],[53,7024,53,7034],[53,7035,53,7045],[53,7046,53,7056],[53,7057,53,7067],[53,7068,53,7078],[53,7079,53,7089],[53,7090,53,7100],[53,7101,53,7111],[53,7112,53,7122],[53,7123,53,7133],[53,7134,53,7144],[53,7145,53,7155],[53,7156,53,7166],[53,7167,53,7177],[53,7178,53,7188],[53,7189,53,7199],[53,7200,53,7210],[53,7211,53,7221],[53,7222,53,7232],[53,7233,53,7243],[53,7244,53,7254],[53,7255,53,7265],[53,7266,53,7276],[53,7277,53,7287],[53,7288,53,7298],[53,7299,53,7309],[53,7310,53,7320],[53,7321,53,7331],[53,7332,53,7342],[53,7343,53,7353],[53,7354,53,7364],[53,7365,53,7375],[53,7376,53,7386],[53,7387,53,7397],[53,7398,53,7408],[53,7409,53,7419],[53,7420,53,7430],[53,7431,53,7441],[53,7442,53,7452],[53,7453,53,7463],[53,7464,53,7474],[53,7475,53,7485],[53,7486,53,7496],[53,7497,53,7507],[53,7508,53,7518],[53,7519,53,7529],[53,7530,53,7540],[53,7541,53,7551],[53,7552,53,7562],[53,7563,53,7573],[53,7574,53,7584],[53,7585,53,7595],[53,7596,53,7606],[53,7607,53,7617],[53,7618,53,7628],[53,7629,53,7639],[53,7640,53,7650],[53,7651,53,7661],[53,7662,53,7672],[53,7673,53,7683],[53,7684,53,7694],[53,7695,53,7705],[53,7706,53,7716],[53,7717,53,7727],[53,7728,53,7738],[53,7739,53,7749],[53,7750,53,7760],[53,7761,53,7771],[53,7772,53,7782],[53,7783,53,7793],[53,7794,53,7804],[53,7805,53,7815],[53,7816,53,7826],[53,7827,53,7837],[53,7838,53,7848],[53,7849,53,7859],[53,7860,53,7870],[53,7871,53,7881],[53,7882,53,7892],[53,7893,53,7903],[53,7904,53,7914],[53,7915,53,7925],[53,7926,53,7936],[53,7937,53,7947],[53,7948,53,7958],[53,7959,53,7969],[53,7970,53,7980],[53,7981,53,7991],[53,7992,53,8002],[53,8003,53,8013],[53,8014,53,8024],[53,8025,53,8035],[53,8036,53,8046],[53,8047,53,8057],[53,8058,53,8068],[53,8069,53,8079],[53,8080,53,8090],[53,8091,53,8101],[53,8102,53,8112],[53,8113,53,8123],[53,8124,53,8134],[53,8135,53,8145],[53,8146,53,8156],[53,8157,53,8167],[53,8168,53,8178],[53,8179,53,8189],[53,8190,53,8200],[53,8201,53,8211],[53,8212,53,8222],[53,8223,53,8233],[53,8234,53,8244],[53,8245,53,8255],[53,8256,53,8266],[53,8267,53,8277],[53,8278,53,8288],[53,8289,53,8299],[53,8300,53,8310],[53,8311,53,8321],[53,8322,53,8332],[53,8333,53,8343],[53,8344,53,8354],[53,8355,53,8365],[53,8366,53,8376],[53,8377,53,8387],[53,8388,53,8398],[53,8399,53,8409],[53,8410,53,8420],[53,8421,53,8431],[53,8432,53,8442],[53,8443,53,8453],[53,8454,53,8464],[53,8465,53,8475],[53,8476,53,8486],[53,8487,53,8497],[53,8498,53,8508],[53,8509,53,8519],[53,8520,53,8530],[53,8531,53,8541],[53,8542,53,8552],[53,8553,53,8563],[53,8564,53,8574],[53,8575,53,8585],[53,8586,53,8596],[53,8597,53,8607],[53,8608,53,8618],[53,8619,53,8629],[53,8630,53,8640],[53,8641,53,8651],[53,8652,53,8662],[53,8663,53,8673],[53,8674,53,8684],[53,8685,53,8695],[53,8696,53,8706],[53,8707,53,8717],[53,8718,53,8728],[53,8729,53,8739],[53,8740,53,8750],[53,8751,53,8761],[53,8762,53,8772],[53,8773,53,8783],[53,8784,53,8794],[53,8795,53,8805],[53,8806,53,8816],[53,8817,53,8827],[53,8828,53,8838],[53,8839,53,8849],[53,8850,53,8860],[53,8861,53,8871],[53,8872,53,8882],[53,8883,53,8893],[53,8894,53,8904],[53,8905,53,8915],[53,8916,53,8926],[53,8927,53,8937],[53,8938,53,8948],[53,8949,53,8959],[53,8960,53,8970],[53,8971,53,8981],[53,8982,53,8992],[53,8993,53,9003],[53,9004,53,9014],[53,9015,53,9025],[53,9026,53,9036],[53,9037,53,9047],[53,9048,53,9058],[53,9059,53,9069],[53,9070,53,9080],[53,9081,53,9091],[53,9092,53,9102],[53,9103,53,9113],[53,9114,53,9124],[53,9125,53,9135],[53,9136,53,9146],[53,9147,53,9157],[53,9158,53,9168],[53,9169,53,9179],[53,9180,53,9190],[53,9191,53,9201],[53,9202,53,9212],[53,9213,53,9223],[53,9224,53,9234],[53,9235,53,9245],[53,9246,53,9256],[53,9257,53,9267],[53,9268,53,9278],[53,9279,53,9289],[53,9290,53,9300],[53,9301,53,9311],[53,9312,53,9322],[53,9323,53,9333],[53,9334,53,9344],[53,9345,53,9355],[53,9356,53,9366],[53,9367,53,9377],[53,9378,53,9388],[53,9389,53,9399],[53,9400,53,9410],[53,9411,53,9421],[53,9422,53,9432],[53,9433,53,9443],[53,9444,53,9454],[53,9455,53,9465],[53,9466,53,9476],[53,9477,53,9487],[53,9488,53,9498],[53,9499,53,9509],[53,9510,53,9520],[53,9521,53,9531],[53,9532,53,9542],[53,9543,53,9553],[53,9554,53,9564],[53,9565,53,9575],[53,9576,53,9586],[53,9587,53,9597],[53,9598,53,9608],[53,9609,53,9619],[53,9620,53,9630],[53,9631,53,9641],[53,9642,53,9652],[53,9653,53,9663],[53,9664,53,9674],[53,9675,53,9685],[53,9686,53,9696],[53,9697,53,9707],[53,9708,53,9718],[53,9719,53,9729],[53,9730,53,9740],[53,9741,53,9751],[53,9752,53,9762],[53,9763,53,9773],[53,9774,53,9784],[53,9785,53,9795],[53,9796,53,9806],[53,9807,53,9817],[53,9818,53,9828],[53,9829,53,9839],[53,9840,53,9850],[53,9851,53,9861],[53,9862,53,9872],[53,9873,53,9883],[53,9884,53,9894],[53,9895,53,9905],[53,9906,53,9916],[53,9917,53,9927],[53,9928,53,9938],[53,9939,53,9949],[53,9950,53,9960],[53,9961,53,9971],[53,9972,53,9982],[53,9983,53,9993],[53,9994,53,10004],[53,10005,53,10015],[53,10016,53,10026],[53,10027,53,10037],[53,10038,53,10048],[53,10049,53,10059],[53,10060,53,10070],[53,10071,53,10081],[53,10082,53,10092],[53,10093,53,10103],[53,10104,53,10114],[53,10115,53,10125],[53,10126,53,10136],[53,10137,53,10147],[53,10148,53,10158],[53,10159,53,10169],[53,10170,53,10180],[53,10181,53,10191],[53,10192,53,10202],[53,10203,53,10213],[53,10214,53,10224],[53,10225,53,10235],[53,10236,53,10246],[53,10247,53,10257],[53,10258,53,10268],[53,10269,53,10279],[53,10280,53,10290],[53,10291,53,10301],[53,10302,53,10312],[53,10313,53,10323],[53,10324,53,10334],[53,10335,53,10345],[53,10346,53,10356],[53,10357,53,10367],[53,10368,53,10378],[53,10379,53,10389],[53,10390,53,10400],[53,10401,53,10411],[53,10412,53,10422],[53,10423,53,10433],[53,10434,53,10444]],"merged_total":6019,"flags":["merged_cut"]}
["报价清单"]
["需方：",null,"南平二院"]
["供方：",{"$nulls":7},"报价日期:2020.09.23"]
["序号","产品名称","规格尺寸（mm）",null,null,"单位","数量","米数","单价（元）","合计金额（元）","技术参数"]
[null,null,"L","W","H",null,null,"台数"]
["房间",null,"更衣室"]
[1,"铝木更衣柜",900,500,1800,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"G7","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,null,"1.铝木结构，门板15厘E1级中纤密度板中纤板，上下实掩木门。                                                      2.30铝型材框架内嵌12厘E1级中纤密度板，双面均贴三聚氰胺纸，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理。                                                      3.带不锈钢挂衣杆+不锈钢法兰。                      4.105DTC度铰链（不带缓冲）。                              5.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M8*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                               "]
["房间",null,"样本采集室"]
[1,"钢木记录台",450,500,850,"台",{"v":2,"d":"2.0"},{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"边台电源插座","钢制底盒+标准二三插座",null,null,"个",{"$f":"G9*4","v":{"v":8,"d":"8.0"}},{"$f":"G10","v":{"v":8,"d":"8.0"}},null,null,"1.钢制梯型底盒单面，经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末                                                                                                          2.标准二三插座                                                                   3.墙体引至实验台4平方电源线，每个插座标配1.5M电源线（四平方线三条）"]
[2,"活动采集台（三抽柜）",450,500,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：带活动轮，前带刹车                                                      4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
["房间",null,"试剂准备室"]
[1,"钢木实验台",4150,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"C13/1000*G13","v":{"v":4.15,"d":"4.2"}},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"PP水盆（中）+单联感应",500,400,300,"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗/科恩；水盆A5007/单联单冷感应水龙头；                                                 1.含进水软管、下水软管                              2.不含存水弯及日丰管"]
[null,"存水器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗；标配1.5米ø50PVC管，90度弯头2个"]
[null,"台式单头洗眼器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗/科恩；1.含进水软管                                       "]
[null,"边台电源插座","钢制底盒+标准二三插座",null,null,"个",{"$f":"G16*4","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"$f":"G17","v":{"v":4,"d":"4.0"}},null,null,"1.钢制梯型底盒单面，经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末                                                                                                          2.标准二三插座                                                                   3.墙体引至实验台4平方电源线，每个插座标配1.5M电源线（四平方线三条）"]
["房间",null,"样本制备室"]
[1,"钢木实验台",4100,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"C19/1000*G19","v":4.1},{"v":0,"d":"0.00"},null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"PP水盆（中）+单联感应",500,400,300,"套",1,{"$f":"G20","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,null,"博朗/科恩；水盆A5007/单联单冷感应水龙头；                                                 1.含进水软管、下水软管                              2.不含存水弯及日丰管"]
[null,"存水器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗；标配1.5米ø50PVC管，90度弯头2个"]
[null,"台式单头洗眼器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗/科恩；1.含进水软管                                       "]
[null,"边台电源插座","钢制底盒+标准二三插座",null,null,"个",{"$f":"G22*4","v":{"v":4,"d":"4.0"}},{"v":4,"d":"4.0"},null,null,"1.钢制梯型底盒单面，经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末                                                                                                          2.标准二三插座                                                                   3.墙体引至实验台4平方电源线，每个插座标配1.5M电源线（四平方线三条）"]
["房间",null,"扩增室"]
[1,"钢木实验台",2200,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"C25/1000*G25","v":2.2},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"钢木实验台",1200,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},1.2,null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"钢木转角台",1000,1000,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             "]
[null,"边台电源插座","钢制底盒+标准二三插座",null,null,"个",{"v":5,"d":"5.0"},{"$f":"G28","v":{"v":5,"d":"5.0"}},null,null,"1.钢制梯型底盒单面，经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末                                                                                                          2.标准二三插座                                                                   3.墙体引至实验台4平方电源线，每个插座标配1.5M电源线（四平方线三条）"]
[null,"PP水盆（中）+单联感应",500,400,300,"套",1,{"$f":"G29","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,null,"博朗/科恩；水盆A5007/单联单冷感应水龙头；                                                 1.含进水软管、下水软管                              2.不含存水弯及日丰管"]
[null,"存水器",{"$nulls":3},"套",1,{"$f":"G30","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,null,"博朗；标配1.5米ø50PVC管，90度弯头2个"]
[null,"台式单头洗眼器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗/科恩；1.含进水软管                                       "]
["房间",null,"分析室"]
[1,"钢木实验台",2750,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"C33/1000*G33","v":{"v":2.75,"d":"2.8"}},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"钢木实验台",1200,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},1.2,null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"钢木转角台",1000,1000,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             "]
[null,"边台电源插座","钢制底盒+标准二三插座",null,null,"个",{"v":5,"d":"5.0"},{"$f":"G36","v":{"v":5,"d":"5.0"}},null,null,"1.钢制梯型底盒单面，经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末                                                                                                          2.标准二三插座                                                                   3.墙体引至实验台4平方电源线，每个插座标配1.5M电源线（四平方线三条）"]
[null,"PP水盆（中）+单联感应",500,400,300,"套",1,{"$f":"G37","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,null,"博朗/科恩；水盆A5007/单联单冷感应水龙头；                                                 1.含进水软管、下水软管                              2.不含存水弯及日丰管"]
[null,"存水器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗；标配1.5米ø50PVC管，90度弯头2个"]
[null,"台式单头洗眼器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗/科恩；1.含进水软管                                       "]
["房间",null,"洗消室"]
[1,"钢木实验台",1950,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"C41/1000*G41","v":{"v":1.95,"d":"2.0"}},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"钢木实验台",2050,750,850,"台",{"v":1,"d":"1.0"},{"$f":"C42/1000*G42","v":{"v":2.05,"d":"2.1"}},null,null,"钢木结构：C-Frame+木制悬柜非满柜                                                            1.台面：12.7厚黑色国产实芯理化板（盛富莱），边缘加厚至25.4mm,经直边机磨边，打磨，抛光。                                                 2.钢结构：40*60*1.5方管C型钢架；30*60*1.2横梁；40*40*1.5角铁；经酸洗、磷化、外喷环氧树脂粉末。                                                                 3.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M12*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                  4.箱体：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                                             5.抽面及柜门板：15mmE1级环保中纤板双面贴三聚氰胺，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理                                                                                   6.抽面、门板拉手：采用山字型铝合金暗拉手                                                                                                              7.铰链：采用DTC105度铰链（不带缓冲），弹性好，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                             8.导轨：采用DTC14寸三节静音导轨（不带缓冲）三节可拉出承重更强，无噪音，耐腐蚀，使用寿命长                                                        "]
[null,"PP水盆（中）+单联感应",500,400,300,"套",1,{"$f":"G43","v":{"v":1,"d":"1.0"}},null,null,"博朗/科恩；水盆A5007/单联单冷感应水龙头；                                                 1.含进水软管、下水软管                              2.不含存水弯及日丰管"]
[null,"PP水盆（大）+单联感应",800,400,300,"套",1,{"v":1,"d":"1.0"},null,null,"博朗/科恩；水盆A5007/单联单冷感应水龙头；                                                 1.含进水软管、下水软管                              2.不含存水弯及日丰管"]
[null,"存水器",{"$nulls":3},"套",1,{"v":2,"d":"2.0"},null,null,"博朗；标配1.5米ø50PVC管，90度弯头2个"]
["房间",null,"更衣室"]
[1,"铝木更衣柜",900,500,1800,"台",{"v":2,"d":"2.0"},{"$f":"G47","v":{"v":2,"d":"2.0"}},null,null,"1.铝木结构，门板15厘E1级中纤密度板中纤板，上下实掩木门。                                                      2.30铝型材框架内嵌12厘E1级中纤密度板，双面均贴三聚氰胺纸，断层采用热熔胶+全自动PVC防水封边处理。                                                      3.带不锈钢挂衣杆+不锈钢法兰。                      4.105DTC度铰链（不带缓冲）。                              5.地脚：高强度可调地脚，组合结构，地脚材质为高强度尼龙，底部为防滑纹设计，通过钢制镀锌制作的M8*60螺杆连接组合，防震性能好，具有耐腐蚀，抗老化减震及防滑功能，地脚可自由调节高度为0-40mm.                               "]
[2,"实验凳",{"$nulls":3},"张",{"$nulls":4},"实验室标准 "]
["家具小计（RMB）",null,{"$f":"I49","v":0}]
["安装运输卸运费（RMB）",null,0,{"$nulls":8},"暂估价"]
["税额"]
["合计金额（RMB）",{"$nulls":7},{"$f":"I50+I49+I51","v":{"v":0,"d":"0.00"}},null,"以上报价含税；含安装、运输、卸运费"]
["备注：以上报价含税；含安装、运输、卸运费。"]