{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6]]}
["内四科定制储物柜 参数"]
["序号","名称","参考图片","规格","数量",null,"备注"]
[1,"储物柜",null,"规格 800*420*1800=14个 700*420*1800=2个  1、基材：采用符合国家标准0.7mm厚优质冷轧钢板；2、面材：环保静电粉末喷涂，环保无毒害，无气味，耐磨防锈，防静电，表面平整光滑，经过酸洗磷化，； 3、五金：优质望通锁，，嵌入式拉手，持久耐用； ","800*420*1800=14个 700*420*1800=2个"]
["                                      "]
["                             年     月    日"]