{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":9,"rows_kept":32,"merged":[[2,1,6,1],[2,8,15,8],[8,1,10,1],[11,1,12,1],[13,1,15,1],[16,1,17,1],[19,1,20,1],[19,8,20,8],[21,1,24,1],[21,8,30,8],[25,1,28,1],[29,1,30,1],[31,1,31,7]]}
["  年度过滤器名称、规格、数量、招标控制价："]
["序号","产品名称","规格","单次更换数量","单位","年更换次数","单价","金额","更换位置"]
[1,"F8中效玻纤袋式过滤器","287*592*550*4P",7,"台",2,null,null,"外科楼层流过滤器更换"]
[2,null,"490*592*550*8P",2,"台",2]
[3,null,"592*287*550*8P",5,"台",2]
[4,null,"592*490*550*8P",22,"台",2]
[5,null,"592*592*550*8P",10,"台",2]
[6,"初效袋式过滤器","592*490*350*6P",8,"台",6]
[7,"龙骨架初效过滤器","592*590*96",4,"台",6]
[8,null,"592*490*96",2,"台",6]
[9,null,"592*287*96",7,"台",6]
[10,"塑胶框亚高效过滤器","287*592*292*4V",6,"台",1]
[11,null,"490*592*292*4V",2,"台",1]
[12,"塑胶框亚高效过滤器","592*287*292*4V",6,"台",1]
[13,null,"592*490*292*4V",22,"台",1]
[14,null,"592*592*292*4V",10,"台",1]
[15,"板式初效过滤器","845*392*96-G4",3,"台",6,null,null,"网络中心过滤器更换"]
[16,null,"270*260*25-G4",14,"台",4,null,null,"重症监护室及五官科清创手术间，"]
[17,"蜂窝活性碳过滤器　","525*160*21",8,"台",2,null,null,"治疗室、换药室壁挂式消毒机过滤器更换"]
[18,"尼龙网过滤器","1110*320*5",30,"台",2,null,null,"外科楼手术室出风口过滤器更换"]
[19,null,"820*320*5",30,"台",2]
[20,"板式初效过滤器","595*595*46",2,"台",6,null,null,"PCR与负压隔离病房过滤器更换"]
[21,null,"490*595*46",2,"台",6]
[22,null,"290*595*46",2,"台",6]
[23,null,"290*490*46",2,"台",6]
[24,"F8中效玻纤袋式过滤器","595*595*381-8P",2,"台",2]
[25,null,"490*595*381-5P",2,"台",2]
[26,null,"290*595*381-4P",2,"台",2]
[27,null,"290*490*381-4P",2,"台",2]
[28,"塑胶框亚高效过滤器","592*592*292-4V-H11",2,"台",1]
[29,null,"290*490*292-2V-H11",1,"台",1]
["合计","本次招标控价为29723元\\年，超过此价格为无效。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}